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附   图

宁城辽沈兄弟矿业有限责任公司宁城县胡墩棵矿区铁矿2024年度矿山地质环境治理工程部署图
比例尺1:2000
一、矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山企业基本信息表

	矿山名称
	宁城县胡墩棵矿区铁矿

	采矿权人
	宁城辽沈兄弟矿业有限责任公司
	法人代表
	刘治凤

	采矿许可证号
	C1500002009122110047793
	发证机关
	内蒙古自然资源厅

赤峰市自然资源局

	有限期限
	2014年12月11日至2017年12月11日
	发证日期
	2014年12月10日

	矿区地址
	宁城县四家子村

	经纬度坐标
	东经119°14′31″～119°15′01″；北纬41°39′10″～41°39′23″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	铁矿
	采矿方式
	露天开采

	矿区面积
	0.28km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2007年7月
	设计生产能力
	25万吨/年

	设计服务年限
	2024年1月～2027年1月
	实际生产能力
	/

	剩余服务年限
	2.87年
	开采深度
	由630m至574m标高

	查明资源储量
	175.06×104t
	剩余资源储量
	71.82×104t

	矿区范围拐点坐标
	（2000国家大地坐标系）3度带

	
	点号
	X
	Y

	
	1
	4613358.0800
	40436862.8000

	
	2
	4613758.0800
	40436862.8000

	
	3
	4613758.0900
	40437562.8100

	
	4
	4613358.0800
	40437562.8100

	
	矿区面积：0.28km2；开采深度：由630m至574m标高。

	基金计提
	已计提0元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	刘治凤
	手机号
	15049679175

	通讯地址
	赤峰市宁城县四家子村
	邮编
	024208

	固定电话
	无
	E-mail
	


二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
（一）方案编制概况
2009年6月，由赤峰冠城地质勘查有限责任公司编制了《宁城辽沈兄弟矿业有限责任公司胡墩棵矿区铁矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》。以下简称《原综合治理方案》，该方案于2009年10月20日在赤峰市国土资源局备案。
2014年5月，由赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制了《内蒙古自治区宁城县胡墩棵矿区铁矿（宁城辽沈兄弟矿业有限责任公司）矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2013.1.1-2014.8.1）》。以下简称《一分期治理方案》，（赤国土环分治备字[2014]164号）。
（二）治理方案规划的近期治理工程内容
1、《原综合治理方案》
矿山于2009年6月由赤峰冠城地质勘查有限责任公司编制了《宁城辽沈兄弟矿业有限责任公司胡墩棵矿区铁矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》。

本次矿山环境保护与综合治理工作部署分近期、中期、远期三期治理目标。
近期（2010年至2012年）治理工程：

在露天采场范围内对不稳定斜坡进行监测，发现崩塌形迹，立即撤出人员和设备，对不稳定斜坡进行处理。
中期（2012年至2016年）治理工程：

在露天采场范围内对不稳定斜坡进行监测，发现崩塌形迹，立即撤出人员和设备，对不稳定斜坡进行处理。
远期（2017年）治理工程：

对露天采坑进行覆土、绿化。对废石场顶部进行覆土、绿化，恢复植被。露天采坑：面积0.0381km2；削坡量5880m3；回填量1800m3；覆土量11430m3；绿化面积0.0381km2。

废石场：面积0.0285km2；覆土量8550m3；绿化面积0.0285km2。

表土存放场：翻耕面积0.0109km2；绿化面积0.0109km2。

工业广场：面积0.0086km2；拆除工程量1200m3；翻耕面积0.0086km2；恢复植被面积为0.0086km2。

选矿厂：面积0.0162km2。规划拆除工程量600m3；翻耕面积0.0162km2。恢复植被面积为0.0162km2。
因《治理方案》编制时间较早，方案与矿山现状实际情况比较适用性差。

2、《一分期治理方案》

矿山于2014年5月由赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制了《内蒙古自治区宁城县胡墩棵矿区铁矿（宁城辽沈兄弟矿业有限责任公司）矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2013.1.1-2014.8.1）》。
根据矿山地质环境保护与恢复治理总体工作部署，制定“一分期治理”工程年度实施计划如下：
（1）对废石场2东南部部分区域进行种植沙棘；
（2）对民采坑北部区域进行回填；
（3）对露天采场边坡进行监测；
（4）对废石场2复垦区域植被恢复效果进行监测。
治理效果如下：
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照片2-1  废石场2植被恢复效果
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照片2-2  废石场2植被恢复效果
（三）矿山地质环境治理方案执行情况
经过现场踏勘，矿山“一分期治理方案”设计的民采坑为现状废石场1，治理效果不佳，部分植被成活率较低，需进一步完善治理。

根据现场调查，“一分期治理方案”中设计的废石场2复垦区域植被恢复效果，但南侧仍存在高陡边坡，且具有滑坡灾害的隐患，需进一步完善治理。

三、本年度矿山生产计划
（一）本年度的主要生产指标计划
根据企业自身及市场行情等多方因素影响，矿山处于停产状态。矿山本年度暂不计划进行开采，本年度暂无开采计划。
（二）开采范围
矿山本年度暂不计划进行开采，无开采范围。后期若生产再根据实际情况进行调整。
四、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境问题现状
矿山形成的破坏单元有露天采场、废弃采坑、废石场1、废石场2、工业场地、炸药库及值班室、办公生活区、矿区道路。各破坏单元按照现状条件下从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。
1、露天采场

（1）地质灾害现状
露天采场位于本矿区中部，基本分布整个矿区，占地面积123600m2，采场长约580m，宽60-343m，经过开采，现状采场形成6个不规则台阶，台阶标高分别为565m、570m、585m、589m、600m、610m、620m，台阶高度4-11m，露天采坑深度27-63m，边坡坡度20-60°。采场边坡高度较大且坡面不规整，未发生崩塌地质灾害，现状地质灾害不发育。（见照片4-1）
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照片4-1  露天采场
（2）含水层破坏现状

现状露天采场开采标高629.64～565.54m，地下水水位标高570m，露天开采最低开采标高已位于地下水水位标高之下，已揭露了基岩裂隙含水层。
（3）地形地貌景观影响现状

露天采场的开挖导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。破坏了原有的地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

露天采场面积123600m2，破坏土地利用类型为乔木林地1269m2、其他林地142m2、采矿用地106056m2、坑塘水面16133m2。
2、废弃采坑

（1）地质灾害现状
废弃采坑位于矿区外炸药库西侧，占地面积6107m2，采坑成不规则形，废弃采坑长约88m，宽31-62m，采坑深度1-5m，边坡坡度30-60°，现状采坑已进行部分回填，未发生崩塌地质灾害，现状地质灾害不发育（见照片4-2）。
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照片4-2  废弃采坑
（2）含水层破坏现状

废弃采坑最低开采标高位于地下水水位标高之上，未破坏含水层。
（3）地形地貌景观影响现状

废弃采坑的开挖导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。破坏了原有的地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

废弃采坑面积6107m2，破坏土地利用类型为采矿用地6107m2。损毁类型为挖损。
3、废石场1
（1）地质灾害现状
废石场1位于废弃采坑西侧，占地面积52718m2，场地内包含废石及前期矿山开采剥离的表土。堆积高度4-15m，堆积坡度20-60°。现状地质灾害不发育（见照片4-3）。
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照片4-3  废石场1
（2）含水层破坏现状

废石存放于地表，废石中不含有毒有害元素，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。破坏了原有的地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

废石场1面积52718m2，破坏前土地利用类型为乔木林地3037m2、采矿用地49681m2。损毁类型为压占。
4、废石场2

（1）地质灾害现状
废石场2位于废弃采坑东侧，占地面积102317m2，废石堆积高度3-25m，堆积坡度20-80°，现状地质灾害不发育（见照片4-4）。
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照片4-4  废石场2

（2）含水层破坏现状

废石存放于地表，废石中不含有毒有害元素，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。破坏了原有的地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

废石场2面积102317m2，破坏前土地利用类型为旱地1079m2、乔木林地9605m2、灌木林地12257m2、其他林地235m2、采矿用地79141m2。损毁类型为压占。
5、工业场地

（1）地质灾害现状
工业场地位于办公生活区北东侧，紧邻办公生活区，占地面积约21965m2。场地内含选矿设备、磅房、料堆、采坑（为工业场地建设地基时开挖所致），设备建筑平均高度约6m，建筑设备面积2015m2，料堆占地面积4351m3，堆积高度约7m，场地内北西侧采坑为工业场地建设地基时开挖所致，占地面积2222m2，采坑深度约0.8m，挖方量约1778m3，场地南侧在矿山基建时形成切坡，切坡长度61m，切坡高度1-3m，坡度约50°，现状地质灾害不发育（见照片4-5至4-6）。
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照片4-5  工业场地内设备
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照片4-6  工业场地内料堆
（2）含水层破坏现状

工业场地建设未揭露含水层，未影响含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。破坏了原有的地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

工业场地面积21965m2，破坏土地利用类型为旱地351m2、乔木林地1252m2、采矿用地19877m2、农村道路485m2。损毁类型为挖损、压占。
6、炸药库及值班室

（1）地质灾害现状
炸药库及值班室位于矿区外北东侧，占地面积688m2。场地内设有炸药库、雷管库及值班室，建筑物为3处砖砌混凝土结构平房，建筑物面积69m2、高度2.5m。炸药库外围设有砖砌围墙，围墙长度112m、厚度0.3m、高度1.8m，现状地质灾害不发育（见照片4-7）。
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照片4-7  炸药库、雷管库
（2）含水层破坏现状

炸药库及值班室建设未揭露含水层，未影响含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。破坏了原有的地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

炸药库及值班室面积688m2，破坏前土地利用类型为采矿用地688m2。损毁类型为压占。
7、办公生活区

（1）地质灾害现状
办公生活区位于工业场地西侧，占地面积为1439m2。建筑为砖混结构，建筑面积337m2，建筑物高约3m。办公生活区周围地势较缓，现状地质灾害不发育（见照片4-8）。
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照片4-8  办公生活区
（2）含水层破坏现状

办公生活区的建设未揭露含水层，生活用水来源于矿区内自用水井，少量生活废水定点排放，生活废水成分简单，未影响含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。破坏了原有的地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

办公生活区面积1439m2，破坏前土地利用类型为采矿用地1439m2。损毁类型为压占。
8、矿区道路

（1）地质灾害现状
连接各个场地之间的道路，供车辆运输。矿区道路为砂石路，长1630m，宽度5m，占地面积8150m2。部分道路存在切坡，切坡长度35m，切坡高度1-2m，坡度25°-40°，现状地质灾害不发育（见照片4-9）。
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照片4-9  矿区道路

（2）含水层破坏现状

矿区道路的建设未揭露含水层，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设导致原有土地改变，地表植被直接被破坏，地表原有功能丧失。破坏了原有的地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

矿区道路面积8150m2，破坏土地利用类型为旱地135m2、乔木林地3158m2、采矿用地3788m2、农村道路1069m2。损毁类型为压占。
现状矿山地质环境问题说明见表4-1。
表4-1 矿山地质环境问题现状说明表
	单元名称
	面积

（m2）
	矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层
	破坏原地形地貌景观
	土地资源

	露天采场
	123600
	不发育
	未影响
	破坏原地形地貌景观
	林地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地

	废石场1
	52718
	不发育
	未影响
	破坏原地形地貌景观
	林地、工矿仓储用地

	废石场2
	102317
	不发育
	未影响
	破坏原地形地貌景观
	耕地、林地、工矿仓储用地

	废弃采坑
	6107
	不发育
	未影响
	破坏原地形地貌景观
	工矿仓储用地

	工业场地
	21965
	不发育
	未影响
	破坏原地形地貌景观
	耕地、林地、

工矿仓储用地、交通运输用地

	炸药库及值班室
	688
	不发育
	未影响
	破坏原地形地貌景观
	工矿仓储用地

	办公生活区
	1439
	不发育
	未影响
	破坏原地形地貌景观
	工矿仓储用地

	矿区道路
	8150
	不发育
	未影响
	破坏原地形地貌景观
	耕地、林地、

工矿仓储用地、交通运输用地


矿业活动影响的各单元总面积316984m2。根据矿山现状已损毁土地类型为旱地1565m2、乔木林地18321m2、灌木林地12257m2、其他林地377m2、采矿用地266777m2、农村道路1554m2、坑塘水面16133m2。土地权属为宁城县汐子镇胡墩梁村所有，权属明确，界线明显，不存在权属争议。矿山已损毁场地土地利用现状及权属见表（见表4-2）。

表4-2 已损毁场地土地利用现状及权属表

	场地名称
	一级地类
	二级地类
	面积（m2）
	权属

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	露天采场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1269
	宁城县

汐子镇

胡墩梁村

	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	142
	

	14555
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	106056
	

	
	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	16133
	

	废弃采坑
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	6107
	

	废石场1
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	3037
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	49681
	

	废石场2
	01
	耕地
	0103
	旱地
	1079
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	9605
	

	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	12257
	

	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	235
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	79141
	

	工业场地
	01
	耕地
	0103
	旱地
	351
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1252
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	19877
	

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	485
	

	炸药库及值班室
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	688
	

	办公生活区
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1439
	

	矿区道路
	01
	耕地
	0103
	旱地
	135
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	3158
	

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	3788
	

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	1069
	

	合计
	
	316984
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图4-1  土地利用现状图
（二）矿山地质环境问题预测
矿山目前处于停产状态。根据企业自身因素影响，矿山本年度不计划进行开采，因此，本年度矿山不会增加建设新的生产单元，预测矿山地质环境问题及拟损毁土地区域与现状基本保持一致。以下不再赘述。
五、矿山地质环境防治工程

（一）矿山地质环境治理区的确定
1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合《一分期治理方案》，对于《一分期治理方案》设计治理效果不显著或未实施的治理工程列入本年度，为主要治理内容。

2、治理区及土地复垦责任区确定

治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域
矿山存在矿山地质环境问题的区域包括露天采场、废弃采坑、废石场1、废石场2、工业场地、炸药库及值班室、办公生活区、矿区道路。因此，矿山地质环境问题应包括以上所有区域。

根据矿山现状，工业场地、炸药库及值班室、办公生活区、矿区道路属于矿业活动频繁区，后期还要继续使用，本年度暂不进行治理。本年度对露天采场清理危岩体、设置网围栏、警示牌实施监测；对废弃采坑进行回填、覆土、整平、恢复植被。废石场1和废石场2属于《一分期治理方案》设计治理的区域，矿山治理不彻底，本年度继续进行完善治理。
（1）露天采场：①在露天采场外围边界设网围栏、警示牌实施监测预警。②加强对采场边坡稳定性的监测，及时清理危岩体，保持边坡稳定；
（2）废弃采坑：①加强对采坑边坡稳定性的监测，保持边坡稳定；②利用废石场1的废石对废弃采坑进行回填，对回填后的整个场地覆土、整平、恢复植被；
（3）废石场1：将废石场1内废石作为回填废弃采坑物源进行清运，表土用于各场地覆土；对清运后的场地进行覆土、整平、恢复植被。
（4）废石场2：利用废石场1的废石对南侧及西侧边坡进行修坡整形，最终形成2个台阶，使其与北部前期治理形成的台阶相衔接，使地形地貌景观相协调；对整形后的场地覆土、对顶部进行整平、恢复植被。
故本年度治理区为露天采场、废弃采坑、废石场1、废石场2。治理区主要拐点坐标见表5-1。
本年度治理总面积161142m2。
表5-1  治理区主要拐点坐标表

	复垦责任范围
	拐点

编号
	2000国家大地坐标系
	拐点

编号
	2000国家大地坐标系

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	露天采场
	1
	4613743.66
	40436875.33
	13
	4613667.73
	40437488.20

	
	2
	4613704.84
	40436882.60
	14
	4613684.26
	40437415.44

	
	3
	4613623.14
	40436985.48
	15
	4613694.72
	40437360.94

	
	4
	4613576.46
	40437035.84
	16
	4613732.92
	40437313.74

	
	5
	4613486.25
	40437158.36
	17
	4613726.55
	40437251.87

	
	6
	4613464.64
	40437199.58
	18
	4613726.20
	40437241.23

	
	7
	4613414.84
	40437287.58
	19
	4613739.38
	40437172.94

	
	8
	4613423.20
	40437303.45
	20
	4613747.34
	40437157.68

	
	9
	4613564.13
	40437455.93
	21
	4613746.47
	40437098.67

	
	10
	4613579.19
	40437455.32
	22
	4613763.40
	40437033.04

	
	11
	4613631.77
	40437494.54
	23
	4613748.29
	40436993.90

	
	12
	4613663.83
	40437498.98
	24
	4613741.44
	40436890.58

	废弃采坑
	1
	4613973.84
	40437360.17
	9
	4614049.68
	40437295.42

	
	2
	4613986.34
	40437373.23
	10
	4614052.81
	40437289.39

	
	3
	4614000.01
	40437386.30
	11
	4614039.95
	40437277.42

	
	4
	4614020.21
	40437413.76
	12
	4614029.32
	40437284.44

	
	5
	4614082.78
	40437345.75
	13
	4614035.72
	40437312.33

	
	6
	4614068.88
	40437334.74
	14
	4614022.81
	40437335.66

	
	7
	4614057.92
	40437320.58
	15
	4613997.75
	40437344.47

	
	8
	4614048.47
	40437303.98
	16
	4613982.49
	40437353.87

	废石场1
	1
	4614083.15
	40437345.29
	8
	4614080.71
	40436963.36

	
	2
	4614238.83
	40437138.50
	9
	4614063.76
	40437114.21

	
	3
	4614234.11
	40437103.71
	10
	4614041.49
	40437190.14

	
	4
	4614235.63
	40437085.35
	11
	4613949.69
	40437279.25

	
	5
	4614231.82
	40437047.67
	12
	4613982.40
	40437353.91

	
	6
	4614182.03
	40437035.69
	13
	4614036.12
	40437280.71

	
	7
	4614162.58
	40436992.44
	14
	4614051.14
	40437312.58

	废石场2
	1
	4614060.30
	40437451.85
	13
	4614325.78
	40437621.52

	
	2
	4614077.21
	40437485.08
	14
	4614283.32
	40437591.39

	
	3
	4614138.42
	40437535.79
	15
	4614355.00
	40437500.07

	
	4
	4614161.13
	40437573.29
	16
	4614433.53
	40437433.87

	
	5
	4614206.51
	40437605.21
	17
	4614415.31
	40437382.55

	
	6
	4614241.85
	40437649.31
	18
	4614396.16
	40437305.95

	
	7
	4614281.86
	40437706.25
	19
	4614359.16
	40437242.55

	
	8
	4614301.58
	40437794.56
	20
	4614236.85
	40437308.05

	
	9
	4614356.83
	40437772.65
	21
	4614152.59
	40437324.12

	
	10
	4614373.72
	40437714.66
	22
	4614055.16
	40437386.34

	
	11
	4614337.65
	40437709.18
	23
	4614049.92
	40437433.55

	
	12
	4614355.46
	40437650.74
	24
	4614057.29
	40437446.48


（二）矿山地质环境治理工程

矿山本年度主要计划对露天采场、废弃采坑、废石场1、废石场2进行治理。主要工作量如下：

1、露天采场

因矿山现正处于资源储量核实阶段，后续将编制新的《开发利用方案》，故本方案仅对其设计地质灾害防治性措施，在采场外围设置警示牌、网围栏，对危岩体进行清理。
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图5-1  露天采场治理效果剖面图
2、废弃采坑
（1）回填

对废弃采坑进行回填，回填方量约16894m3。
（2）覆土工程

对回填后得场地进行覆土，覆土面积为6107m2，覆土厚度为0.5 m，覆土量3054m3。通过表土覆盖，保证植被生长需要，有利于恢复地表植被。

（3）植被重建工程

栽植松树：栽植面积6107m2，株距选择2m×2m，每穴1株，共栽植松树1527株。及时进行浇水，每年2次。同时对林间混合撒播草籽，面积6107m2。
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图5-2  废弃采坑、废石场1、废石场2治理效果剖面图

3、废石场1

（1）清运

将废石场1内废石作为回填废弃采坑物源进行清运，表土用于各场地覆土，总清运工程量为23625m3。
（2）覆土工程

场地清理完成后进行覆土，覆土面积为52718m2，覆土厚度为0.5m，覆土量26359m3。通过表土覆盖，保证植被生长需要，有利于恢复地表植被。

（3）植被重建工程

栽植松树：栽植面积52718m2，株距选择2m×2m，每穴1株，共栽植松树13180株。及时进行浇水，每年2次。同时对林间混合撒播草籽，面积52718m2（见图5-2）。
4、废石场2

（1）修坡整形
对废石场南侧及西侧边坡进行修坡整形，最终形成2层台阶，使其与北部前期治理形成的台阶相衔接，边坡角30°，采用公式如下：Qx =n×Ll×v。式中：n为修坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，修坡系数取100%，Qx为修坡方量（m3）；Ll为边坡长度（需要修坡的边坡长度为575m）；v为单位坡长修坡方量（根据计算，取值5m3/m）。修坡整形工程量为2875m3。

（2）顶部整平
对废石场2顶部不平整区域进行整平，顶部整平面积41260m2，顶部整平厚度0.5m，顶部整平工程量20630m3。
（3）覆土工程

场地清理修坡完成后进行覆土，覆土面积为52317m2，覆土厚度为0.5 m，覆土量26158m3。通过表土覆盖，保证植被生长需要，有利于恢复地表植被。

（4）植被重建工程

栽植松树：栽植面积52317m2，株距选择2m×2m，每穴1株，共栽植松树13080株。及时进行浇水，每年2次。同时对林间混合撒播草籽，面积102317m2（见图5-2）。
表5-2   2024年度治理工程量汇总表

	场地名称
	面积
	治理

面积
	警示牌
	网围栏
	清理

危岩体
	回填
	修坡

整形
	清运
	覆土/整平
	栽植

松树
	林间

种草

	
	m2
	m2
	块
	m
	m3
	m3
	
	m3
	m3
	株
	m2

	露天采场
	123600
	--
	14
	1754
	408
	
	
	
	
	
	

	废弃采坑
	6107
	6107
	
	
	
	16894
	
	
	3054
	1527
	6107

	废石场1
	52718
	52718
	
	
	
	
	
	23625
	26359
	13180
	52718

	废石场2
	102317
	102317
	
	
	
	
	2875
	
	26158
	13080
	102317

	合计
	284742
	161142
	14
	1754
	408
	16894
	2875
	23625
	55571
	27787
	161142


（三）矿山地质环境监测工程

1、地质灾害监测
（1）监测点的布设

建立露天采场及废弃采坑边坡岩移观测点，采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK、全站仪）监测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对露天采场及废弃采坑边坡变化情况进行测量、记录、分析、总结、汇报，实时监测边坡的变化情况。监测基准点点位选在露天采场及废弃采坑外稳定性较好的基岩上，监测点与点之间距离不超过100m。

详见监测桩规格设计图5-3。
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图5-3  监测桩设计图

按岩层及地表移动观测规程要求，对受采动影响的地表移动变形情况进行监测，采场崩塌地质灾害监测点见表5-3。

表5-3  崩塌、滑坡地质灾害监测点坐标表

	监测

位置
	2000国家大地坐标系（3度带）
	2000国家大地坐标系（3度带）

	
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	露天

采场

及

废石场2
	JC1
	4613979.18
	40437257.14
	JC23
	4614153.14
	40436971.04

	
	JC2
	4613984.20
	40437384.71
	JC24
	4614076.68
	40437034.57

	
	JC3(基准点)
	4614115.83
	40437535.31
	JC25(基准点)
	4614024.28
	40437164.42

	
	JC4
	4614178.99
	40437591.48
	JC26
	4613739.60
	40437260.13

	
	JC5
	4614234.33
	40437642.89
	JC27
	4613692.84
	40437376.12

	
	JC6
	4614284.44
	40437758.01
	JC28(基准点)
	4613621.51
	40437490.97

	
	JC7
	4614377.53
	40437706.69
	JC29
	4613512.34
	40437415.12

	
	JC8
	4614362.49
	40437638.43
	JC30
	4613411.90
	40437296.57

	
	JC9
	4614269.20
	40437598.29
	JC31
	4613462.27
	40437191.21

	
	JC10
	4614327.01
	40437536.57
	JC32
	4613512.66
	40437062.97

	
	JC11
	4614312.58
	40437519.21
	JC33(基准点)
	4613619.34
	40436957.30

	
	JC12
	4614437.09
	40437439.05
	JC34
	4613711.19
	40436868.24

	
	JC13
	4614402.27
	40437325.06
	JC35
	4613740.10
	40436937.88

	
	JC14
	4614382.96
	40437237.54
	JC36
	4613754.57
	40437095.66

	
	JC15
	4614321.18
	40437415.17
	JC37
	4613743.61
	40437178.83

	
	JC16
	4614254.06
	40437370.08
	JC38
	4613683.37
	40437017.77

	
	JC17
	4614225.37
	40437299.40
	JC39
	4613699.44
	40437203.57

	
	JC18
	4614147.38
	40437435.44
	JC40
	4613646.85
	40437123.42

	
	JC19
	4614063.88
	40437221.90
	JC41
	4613577.29
	40437085.40

	
	JC20
	4614108.22
	40437139.51
	JC42
	4613655.35
	40437273.15

	
	JC21
	4614203.41
	40437062.87
	JC43
	4613484.47
	40437214.68

	
	JC22
	4614238.82
	40437043.35
	JC44
	4613573.98
	40437393.02


（2）监测内容

露天采场及废弃采坑边坡不稳定边坡移动、变形、崩塌、滑坡等情况。

（3）监测方法

边坡崩塌监测采用目测法，移动变形监测采用仪器测量。监测记录见表5-4。

表5-4  地质灾害监测记录表

	监测时间
	监测点编号
	监测点

坐标
	监测内容
	其它变形情况
	备注

	
	
	
	坡向及

坡角（°）
	变形速度

（mm/d）
	底部是否有落石
	变形破坏

方式
	
	

	
	
	X
	Y
	
	
	
	倾倒
	滑移
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：           审核人：          填表日期：      年    月    日

（4）监测频率

正常情况下每月监测1次；根据实际情况，在汛期、雨季，对已存在边坡变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

（5）技术要求

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量移动距离及变形大小。
（6）监测时限

从2024年1月1日到2024年12月31日。

2、含水层破坏监测

（1）监测内容

建立地下水环境监测系统，监测地下水水位及水质的变化情况，反映采矿活动对地下水的影响。

（2）监测点的布设

1）地下水动态监测

对地下水水位进行监测，在矿区水源井设置1个长期监测点，一般每年采取2次水质分析水样，每年的丰水期和枯水期各取一次水质分析水样，发现地下水污染时适当增加取样次数。

（3）监测方法

水质分析采用人工取水样，对采集的地下水水样进行化验。记录水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。

（4）技术要求

每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。采取水样时要用洁净容器，送样时间不宜超过24小时。

（5）监测时限

从2024年1月1日到2024年12月31日。
3、地形地貌景观及土地资源监测

（1）监测内容

开采过程中对矿区内地形地貌景观及土地资源进行监测。主要为崩塌、滑坡、挖损、压占和占用破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
（2）监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

（3）监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。
（4）监测时限：2024年1月1日到2024年12月31日。

表5-5  地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：  年   月   日       星期              天气：

	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积(m2)
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	监测情况：



	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


4、水土环境污染监测

方案适用期内矿山企业应按照生态环境主管部门规定的监测项目（指标）与监测时间（频率）实施废水、土壤的环境污染监测。

本方案不再设计水土环境监测污染工程量。

（四）技术措施

1、地质灾害监测

对矿区地质灾害易发区进行监测预警，对露天采场、废石场2进行地表变形监测，定期对监测点进行观测，监测地面变形情况并对监测数据进行整理分析。
2、含水层破坏监测

（1）地表水监测参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行，地下水监测的频次、方法、精度要求执行《地下水监测规范》（SL183-2005）；

（2）水位应测量静水位、稳定动水位、埋藏深度及髙程等；

（3）水质监测应由矿山企业负责或委托具有资质的单位进行监测；

3、土地资源与地形地貌景观监测

实施监测的单位必须具有国家有关部门颁布的相关资质证书，从事监测工作的技术人员也应具有上岗证书。监测过程中如出现实际破坏面积、程度和污染情况与预测不符的，将及时告知相关领导和方案编制技术人员，并对方案进行调整。

4、水土环境污染监测

保护水土环境，定期定点对地下水、土壤进行采样检测分析，并对分析结果进行整理研究，确定污染指标、来源并下一步水土污染修复提供依据。实施监测的单位必须具有国家有关部门颁布的相关资质证书，从事监测工作的技术人员也应具有上岗证书。监测过程中如出现实际破坏面积、程度和污染情况与预测不符的，将及时告知相关领导和方案编制技术人员，并对方案进行调整，如资金不够，则对方案进行修改或重新编制。
六、经费估算

经估算，宁城辽沈兄弟矿业有限责任公司宁城县胡墩棵矿区铁矿矿山年度治理费用为68.01万元（见表6-1—6-13）。
表6-1  工程施工费预算总表      单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	工程施工费
	66.81
	98.24

	2
	监测与管护费
	1.20
	1.76

	总              计
	68.01
	100


表6-2  工程施工费预算总表              单位：万元

	序号
	单项名称
	预算金额（万元）
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	(1)
	（2）
	(3)

	1
	土方工程
	23.16
	34.66

	2
	石方工程
	35.37
	52.94

	3
	植被工程
	6.12
	9.16

	4
	辅助工程
	2.16
	3.24

	总计
	66.81
	100


 表6-3  工程施工费预算表              单位：万元

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	一
	
	土方工程
	
	
	
	23.16 

	2
	10220
	覆土整平
	100m3
	555.71
	416.84
	23.16

	二
	
	石方工程
	
	
	
	35.37

	1
	20274
	回填
	100m3
	168.94
	819.6
	13.85

	
	
	清运
	100m3
	236.25
	
	19.36

	2
	20272
	修坡
	100m3
	28.75
	657.23
	1.89

	
	
	清理危岩体
	100m3
	4.08
	
	0.27

	三
	
	植被工程
	
	
	
	6.12

	1
	50031
	撒播种草
	hm2
	16.1142
	2071.6
	3.34 

	2
	市场询价
	栽植松树
	100株
	277.87
	100
	2.78

	四
	
	辅助工程
	
	
	
	2.16 

	1
	60009
	警示牌
	块
	14
	122.69
	0.17 

	2
	60014
	网围栏
	100m
	17.54
	1132.60
	1.99

	总计
	66.81


表6-4    监测管护费计算表

	费用名称
	费用（次/元）
	监测次数
	合计（万元）

	监测管护费
	1000
	12
	1.20

	合计
	
	
	1.20

	注：按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知（内财建【2013】600号）定额要求，对监测管护费总价进行限定，原则上不能超过工程施工费的10%。


表6-5  覆土、土方整平、土方回填、清运工程施工费单价分析表

	定额编号：10220                                                    单位：100m3

	工作内容：推松，拖平

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一
	直接费
	　
	　
	　
	287.75 

	(一)
	直接工程费
	　
	　
	　
	277.22 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	12.69

	　
	乙类工
	工日
	0.2
	63.16 
	12.63

	　
	其他费用
	%
	5
	12.63 
	0.06 

	2
	机械费
	　
	　
	　
	262.45 

	　
	推土机74kw
	台班
	0.47
	531.81 
	249.95 

	　
	其他费用
	%
	5
	249.95 
	12.50 

	(二)
	措施费
	%
	3.8
	277.22 
	10.53 

	二
	间接费
	%
	5
	287.75 
	14.39 

	三
	利润
	%
	3
	302.14 
	9.06 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	92.40 

	　
	柴油
	kg
	2.1
	44.00 
	92.40 

	五
	税金
	%
	3.28
	403.60 
	13.24 

	　
	合计
	元
	　
	　
	416.84 


表6-6  石方回填、清运工程单价分析表

	定额编号：20274
	单位：100m3

	工作内容：装、运、卸、空回。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	640.91

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	618.64

	1
	人工费
	
	
	
	98.9

	
	甲类工
	工日
	0.10
	86.21
	8.62

	
	乙类工
	工日
	1.30
	63.16
	82.11

	
	其它人工费用
	%
	9.0
	91.73
	8.17

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械使用费
	
	
	
	519.74

	
	推土机74kw
	台班
	0.76
	627.41
	476.83

	
	其他机械费用
	%
	9.0
	476.83
	42.91

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	618.64
	22.27

	二
	间接费
	%
	6.00
	640.91
	38.45

	三
	利润
	%
	3.00
	679.36
	20.83

	四
	材料价差
	
	
	
	

	
	柴油
	kg
	44.00
	2.10
	92.40

	五
	未计价材料
	
	
	
	

	六
	税金
	%
	3.28
	837.68
	27.48

	合计
	
	
	
	819.6


表6-7  垫坡/修坡整形工程施工费单价分析表

	推土机推运石碴(运距100m)

	定额编号：20272
	单位：元/100m3

	工作内容：装、运、卸、空回
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	455.90

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	439.21

	1
	人工费
	
	
	
	90.73

	
	甲类工
	工日
	0.1
	86.21
	8.62

	
	乙类工
	工日
	1.3
	63.16
	82.11

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	294.88

	
	推土机 74kw
	台班
	0.47
	627.41
	294.88

	4
	其它费用
	%
	13.9
	385.61
	53.60

	（二）
	措施费
	%
	3.8
	439.21
	16.69

	二
	间接费
	%
	6
	455.90
	27.35

	三
	利润
	%
	3
	483.26
	14.50

	四
	材料价差
	
	
	
	105.21

	
	柴油
	kg
	25.85
	4.07
	105.21

	五
	税金
	%
	9
	602.96
	54.27

	合计
	
	
	657.23


表6-8  种草工程施工费单价分析表

	定额编号：50031                                                       单位：hm2

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽（覆土）

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一
	直接费
	
	
	
	1854.65

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	1786.76

	1
	人工费
	
	
	
	556.76

	
	乙类工
	工日
	8.6
	63.16
	543.18

	
	其他费用
	%
	2.5
	543.18
	13.58

	2
	材料费
	
	
	
	1230.00

	
	草籽
	kg
	40
	30.00
	1200.00

	
	其他费用
	%
	2.5
	1200.00
	30.00

	(二)
	措施费
	%
	3.8
	1786.76
	67.90

	二
	间接费
	%
	5
	1854.65
	92.73

	三
	利润
	%
	3
	1947.38
	58.42

	四
	税金
	%
	3.28
	2005.81
	65.79

	
	合计
	元
	
	
	2071.60


表6-9  警示牌工程施工费单价分析表

	定额编号：60009                                                               块

	工作内容：制作、安装。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	109.84

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	106.02

	1
	人工费
	
	
	　
	15.08

	
	甲类工
	工日
	0.0625
	86.21
	5.39

	
	乙类工
	工日
	0.15
	63.16
	9.47

	
	其他费用
	%
	1.5
	14.86
	0.22

	2
	材料费
	
	
	　
	90.94

	
	木板
	m2
	1.07
	70
	74.9

	
	钢钉
	kg
	0.21
	20
	4.2

	
	胶黏剂
	kg
	0.21
	50
	10.5

	
	其他费用
	%
	1.5
	89.6
	1.34

	3
	机械使用费
	
	
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	106.02
	3.82

	二
	间接费
	%
	5
	109.84
	5.49

	三
	利润
	%
	3
	115.33
	3.46

	四
	材料价差
	
	
	　
	　

	五
	未计价材料
	
	
	　
	　

	六
	税  金
	%
	3.28
	118.79
	3.9

	合计
	
	
	
	　
	122.69


表6-10  网围栏工程施工费单价分析表

	封禁围栏

	定额编号：60014（土石山区）
	单位：元/100m

	工作内容：定线，材料场内运输，建立防护围栏。
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	960.78

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	925.61

	1
	人工费
	
	
	
	221.06

	（1）
	甲类工
	工日
	0
	86.21
	0.00

	（2）
	乙类工
	工日
	3.5
	63.16
	221.06

	2
	材料费
	
	
	
	686.40

	（1）
	混凝土预制桩
	根
	20
	30
	600

	（2）
	铁丝
	kg
	18
	4.8
	86.4

	3
	机械费
	
	
	
	

	4
	其它费用
	%
	2
	907.46
	18.15

	（二）
	措施费
	%
	3.8
	925.61
	35.17

	二
	间接费
	%
	5
	960.78
	48.04

	三
	利润
	%
	3
	1008.82
	30.26

	四
	材料价差
	
	
	
	0.00

	五
	税金
	%
	9
	1039.09
	93.52

	合计
	
	
	1132.60


表6-11  警示牌工程施工费单价分析表

	定额编号：60009                                                               块

	工作内容：制作、安装。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	109.84

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	106.02

	1
	人工费
	
	
	　
	15.08

	
	甲类工
	工日
	0.0625
	86.21
	5.39

	
	乙类工
	工日
	0.15
	63.16
	9.47

	
	其他费用
	%
	1.5
	14.86
	0.22

	2
	材料费
	
	
	　
	90.94

	
	木板
	m2
	1.07
	70
	74.9

	
	钢钉
	kg
	0.21
	20
	4.2

	
	胶黏剂
	kg
	0.21
	50
	10.5

	
	其他费用
	%
	1.5
	89.6
	1.34

	3
	机械使用费
	
	
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	106.02
	3.82

	二
	间接费
	%
	5
	109.84
	5.49

	三
	利润
	%
	3
	115.33
	3.46

	四
	材料价差
	
	
	　
	　

	五
	未计价材料
	
	
	　
	　

	六
	税  金
	%
	3.28
	118.79
	3.9

	合计
	
	
	
	　
	122.69


表6-12   主要材料单价表

	序号
	名称及规格
	单位
	价格（元）
	来源

	1
	锯材
	m³
	0.001
	市场询价，询价时间：2024年4月

	2
	光圆钢筋
	t
	0.225
	

	3
	型钢
	t
	0.005
	

	4
	电焊条
	kg
	0.08
	

	5
	钢管立柱
	t
	0.846
	

	6
	组合钢模板
	t
	0.009
	

	7
	铁件
	kg
	4.2
	

	8
	镀锌铁件
	kg
	498.9
	

	9
	20-22号铁丝
	kg
	1.1
	

	10
	钢板标志
	t
	0.215
	

	11
	反光膜
	㎡
	19.6
	

	12
	C25水泥混凝土
	m³
	13.06
	

	13
	32.5级水泥
	t
	4.374
	

	14
	水
	m³
	15
	

	15
	中（粗）砂
	m³
	6.27
	

	16
	碎石（4cm）
	m³
	10.84
	

	17
	混凝土预制桩
	根
	20
	

	18
	铁丝
	kg
	18
	

	19
	电钻钻杆
	Kg
	7.59
	

	20
	电钻钻头
	个
	2.08
	

	21
	炸药
	kg
	43
	

	22
	电雷管
	个
	254
	

	23
	导电线
	m
	508
	

	24
	水
	m³
	3.30 
	

	25
	松树苗
	株
	10
	

	26
	柴油0#
	kg
	8.57
	


表6-13  台班定额取费表

	机械名称及规格
	台班费
	一类费用合计
	二类费用

	
	
	一类费用合计
	人工费
	动力燃料费小计
	汽油
	柴油
	水
	风

	
	
	
	工日（日）
	金额（元）
	
	数量（kg）
	金额（元）
	数量（kg）
	金额（元）
	数量（m3）
	金额（元）
	数量（m3）
	金额（元）

	推土机59kw
	445.88
	75.46
	2
	172.42
	198
	
	
	44
	
	
	
	
	

	自卸汽车5t
	389.41
	99.25
	1.33
	114.66
	175.5
	
	
	39
	
	
	
	
	

	挖掘机油动1m3
	832.83
	336.41
	2
	172.42
	324
	
	
	72
	
	
	
	
	

	载重汽车5t
	324.94
	88.73
	1
	86.21
	150
	30
	150
	
	
	
	
	
	

	推土机74kw
	627.41
	207.49
	2
	172.42
	247.5
	
	
	55
	
	
	
	
	

	塔式起重机10t
	658.85
	385.03
	2
	172.42
	101.4
	
	
	
	
	
	
	130
	101.4

	搅拌机0.4m³
	273.53
	62.11
	2
	172.42
	39
	
	
	
	
	50
	39
	
	

	混凝土振捣器（插入式）2.2Kw
	196.18
	14.4
	2
	172.42
	9.36
	
	
	
	
	12
	9.36
	
	

	双胶轮车
	175.64
	3.22
	2
	172.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	



